2025년도 해외인증취득을 위한 성능개선 및 현지실증 지원사업 신규과제 품목요약서

번호	과제 구분	연구개발과제명	주관연구 개발기관	`25년 지원규모 (억원)	총 수행 기간	공모 형태
1	일반형	LED투명 접합유리가 적용된 디지털 사이니지 제품의 성능개선 및 인증기준(안) 개발	제한없음	0.9	9개월	품목 지정

품목번호

2025-P00209-확정-002

산업기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

개발형태

생활 세라믹

디스플레이

혁신도전형

초격차프로젝트

해당없음

연계유형

특성분류

ESG

R&D 자율성트랙

품목명

LED투명 접합유리가 적용된 디지털 사이니지 제품의 성능개선 및 인증기준(안) 개발

(TRL : [시작] 5 단계 〜 [종료] 8 단계)

1. 개념 및 개발내용

※ 핵심목표 : LED투명 접합유리가 적용된 디지털사이니지 제품의 수출을 위한 성능개선 및 인증기준 개발

* 인증기준(안) 개발은 산업융합촉진법 시행령 제 13조에 따른 적합성인증 협의체의 협의를 거쳐야 함

□ 개념

ㅇ LED투명 접합유리가 적용된 전자배너, 전자현수막 등 디지털 사이니지 제품의 글로벌 시장 진출을 위한 성능개선 및 융합 성능을 입증할 수 있는 인증기준(안) 개발

- 여러 대의 제품에 콘텐츠를 동시 표시·변경하기 위한 제어 기술 개선 요구 및 제품의

품질·안전성 등을 증명할 수 있는 인증 취득 요구로 인해 해외수출 애로 발생

* LED투명접합유리 : 건축용 접합유리에 LED 광소자 연결기술을 접목, LED 투명 디스플레이 기능을 통해 전자배너·전자현수막 형태로 미디어파사드(Media Facade)의 역할이 가능한 건축용 접합유리

□ 개발내용

ㅇ (성능개선) 글로벌시장(해외 수요처)에서 요구하는 LED투명 접합유리(전자배너·전자현수막)의 성능 조건 충족을 위한 기술요소 도출 및 제품 개선

- 특정 장소 및 공간에 설치된 여러 대의 제품을 공통된 목적을 위해 동시 제어하여 콘텐츠 표시·변경 등을 구현하기 위한 원격 다중제어 기술 개선

* 개선 항목의 예) : 다중 장비 동시 제어, 동기화, 에러 교정 등

ㅇ (성능개선 검증) 해외 수요 요구에 따른 제품의 광학적·전기적 안전성 및 원격 다중제어 기술 개선을 통한 제품 기술 등에 대한 검증

- 개선된 제품 및 기술의 기능, 성능, 보안 등 요구사항에 대하여 시험을 통한 유효성 및 안전성 확보

ㅇ (인증기준(안)개발) LED투명 접합유리(전자배너·전자현수막)의 기본 품질·성능 요구사항 및 융합 특성 등에 대한 객관적 입증을 위한 수출지원형 통합 인증기준(안) 개발

- 건축용 자재로써의 기본 품질·성능, 관련 국내·외 규격 요구사항, 기존 제품 대비 추가된 융합 특성 관련 사항(LED 및 전기회로 설계에 대한 광학적·전기적 안전성 등), 글로벌 시장 요구사항(원격 다중 제어 기술 등) 등 수출에 필요한 객관적 입증을 위한 인증기준(안) 개발

* 인증기준 도출 항목의 예) 접합유리의 물리적 품질, 광학적·전기적 안전성, 원격 다중 제어 성능 등

※ 연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수

- 인증기준(안) 개발

* 인증기준 도출 항목의 예) : 접합유리의 물리적 품질, 광학적·전기적 안전성, 원격 다중 제어 성능 등

2. 지원 필요성

ㅇ (정책적 측면)

- 산업융합 신제품의 기술기준 부재로 인한 기업의 인증 애로사항을인증기준(안) 도출 및 성능개선을 통해 인증제도 추진 및 기업 수출지원

ㅇ (기술적 측면)

- 국내는 접합유리에 대한 산업표준(KS L 2004)이 마련되어 있으나, 융합 제품에 대한 광학적·전기적 특성(LED, 전기회로 등)이나 기존 제품 대비 융합된 성능(기기 제어 기능 등)에 대한 확인이 불가한 상황

ㅇ (시장적 측면)

- 2023년 세계 디지털 사이니지 시장은 LED가 적용된 디스플레이가 약 20억 달러 규모로 기존 주류를 이루고 있던 LCD 디스플레이와 유사한 규모로 성장

ㅇ (사회적 측면)

- 실시간 공공정보, 도시환경 정보, 홍보 등 다양한 공공 및 상업 용도로 스마트 시티 인프라 구축 산업을 지원하여, 디지털 사이니지, 스마트 건축, 공공인프라 시장에서 핵심 기술로 활용되어 산업 기술 경쟁력을 강화

3. 활용분야

ㅇ 디지털 사이지니 분야에 해당하며 스마트 도시 구현 가능

- 스마트 도시 환경의 한 측면으로 공공 및 상업 공간에 설치되어 실시간 데이터(날씨, 기온, 안전, 홍보 등)를 전달하는 등 차세대 디지털 정보전달 수단의 역할

- 주변 환경을 시각적으로 해치지 않는 조화로운 시각적 효과를 제공하여 도심 환경 개선 목적으로 활용

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 연구개발기간 : 9개월 이내(1차년도 개발기간 : 9개월)

ㅇ 정부지원연구개발비 : ’25년 0.9억원 이내(총 정부지원연구개발비 0.9억원 이내)

ㅇ 주관연구개발기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수