품목지정 RFP(일반형)

품목번호

2025-국제표준기반-품목-일반-01

산업기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

개발형태

정밀생산기계

혁신도전형

초격차프로젝트

(해당 or 해당없음)

해당없음

연계유형

특성분류

ESG

R&D 자율성트랙

품목명

스마트공장 지원을 위한 산업용 네트워크 프로토콜 시험평가 장비 개발

(TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)

1. 개념 및 개발내용

□ 개념

ㅇ 산업용 네트워크란 산업 현장에서 장비, 시스템, 센서 등이 상호 데이터를 교환하고 제어할 수 있도록 구축된 네트워크로 실시간성, 신뢰성, 내구성, 프로토콜 표준화 등이 특징

ㅇ 특히, 다양한 제조사의 기기를 네트워크에 연결하여 활용하게 되므로, 표준화된 통신 프로토콜 사용과 호환성 검증 기술이 필수

※ 핵심 목표 : 국제표준에 정의된 산업용 네트워크 프로토콜 시험평가 장비 개발

□ 개발내용

ㅇ 산업용 네트워크 프로토콜 시험평가 장비 개발

- 프로토콜 검증용 시험평가 장비 시제품 제작 및 고도화 절차 개발

ㅇ 국제표준 기반의 프로토콜 유효성 검증평가 방법 개발

- 산업용 네트워크 프로토콜 검증 및 호환성 평가 방법 개발

- 프로토콜 검증 시험장비의 국제표준에 따른 유효성 확보

ㅇ 프로토콜 기능별 시험장비 운용 절차서 개발

ㅇ 산업용 네트워크 제품에 대한 실증 평가 기술 개발

ㅇ 호환성 검증을 위한 산업용 네트워크 스마트 공장용 테스트 베드 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수

- 관련 국제표준, Real-time(ms 이하), 전송속도(Mbps), 지원하는 네트워크 구성방식 지원여부 검증(Star, Line, Ring)

2. 지원 필요성

□ 지원필요성

ㅇ (정책적 측면) 정부가 추진 중인 제조업 스마트화와 디지털 전환 정책의 일환으로, 신뢰성 있는 네트워크 기술은 공장 자동화 및 스마트공장 구현의 핵심

ㅇ (기술적 측면) 국제적 수준의 네트워크 프로토콜 시험평가 장비를 보급하여 중소기업의 기술 검증 비용을 절감하고, 기술 수준 향상을 유도

ㅇ (시장적 측면) 산업용 네트워크 장비의 경우 여러 제품과 호환성이 필수적이나, 이를 평가 장비가 없어 수요기업에 낮은 신뢰도로 시장진출이 어려움

ㅇ (사회적 측면) 미국과 유럽 등 외산 장비가 시장을 주도하고 있으나, 국제표준에 기반한 국제적 수준의 장비 개발로 국내 장비 업체의 국제경쟁력 향상이 가능

3. 활용분야

□ 활용분야

ㅇ 국내 기술이 글로벌 기술 생태계에 통합되는 계기가 되어, 글로벌 기술 협력과 국제시장 점유율 확대 등 산업용 네트워크 분야에서 활용 가능

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 연구개발기간 :  45개월 이내 (1차년 : 9개월, 2-4차년 : 각 12개월)

ㅇ 정부지원연구개발비 : ‘25년 8억원 이내(총 정부지원연구개발비 40억원 이내)

ㅇ 주관연구개발기관 : 제한없음

* 적합성평가관리법 제2조에 따른 공인기관 참여 필수

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

품목지정 RFP(일반형)

품목번호

2025-품목-일반-02

산업기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

개발형태

정밀생산기계

혁신도전형

초격차프로젝트

(해당 or 해당없음)

해당없음

연계유형

특성분류

ESG

R&D 자율성트랙

품목명

공장 자동화를 위한 네트워크 기술의 적합성평가 및 신뢰성 검증 장비 개발

(TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)

1. 개념 및 개발내용

□ 개념

ㅇ 첨단제조 산업에서 공장 자동화를 위해서는 제어 네트워크 기술이 중요

- 국내 기술로 개발된 공장 자동화용 네트워크 장비의 해외 시장 경쟁력을 확보하기 위해서는 네트워크 기술의 신뢰성을 검증할 수 있는 시험장비 개발이 필요

* 국제표준에 등록된 네트워크의 종류는 PROFINET, EtherNet/IP, CC-Link IE), EtherCAT, POWERLINK, RAPIEnet 등이 있음

※ 핵심 목표 : 국내 기술로 개발되어 국제표준에 등록된 산업용 네트워크 기술의 적합성 및 신뢰성 검증용 장비 개발

□ 개발내용

ㅇ 국내 개발 네트워크 기술의 적합성평가 및 신뢰성 검증을 위한 장비 개발

- 국제표준 적합성 검증을 위한 평가 항목 및 요구사항 정의

- 산업 환경 맞춤형 신뢰성 평가 요구사항 정의

ㅇ 적합성평가 및 신뢰성 검증 장비 시제품 제작 및 성능 유효성 검증

- 개발 장비의 보정 및 교정방법 개발, 해외 유사 제품과 비교시험 수행

ㅇ 신뢰성 평가를 통한 시설 및 장비의 수명 분석 및 유지보수 방안 개발

ㅇ 국내 개발 네트워크 기술의 적합성평가 및 신뢰성 검증을 위한 장비 운용 절차서 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수

- 관련 국제표준, 다채널 시험(최대 개수), 전원 on/off(회), Jitter 시험(최대, 최소, 평균), 서지 최대 출력(V), 온도(최대/최소 ℃), 비교검증 오차율(%) 등

2. 지원 필요성

□ 지원필요성

ㅇ (정책적 측면) 시험장비 시장의 대부분을 해외 기업이 점유하고 있어, 국내 기업이 안정적 수요 확보가 불확실한 첨단기술 시험평가 장비개발 투자는 사실상 불가능

ㅇ (기술적 측면) 국내 장비 개발 기업의 대부분은 영세하여, 저사양, 저비용 장비가 주요 제품으로 첨단 산업을 지원하기 위한 국내 기술력 한계

ㅇ (시장적 측면) 국내 개발 네트워크 기술의 적합성평가 및 신뢰성 검증을 위한 대기업 수요가 있어 국내 중소기업 제품의 성능을 검증하고 시장 진출 지원이 가능

ㅇ (사회적 측면) 국내 시험장비 개발 시장 활성화를 통해 국산 장비 개발, 유지보수 등의 분야에서 새로운 일자리 창출 기대

3. 활용분야

□ 활용분야

ㅇ 첨단제조 산업에서 공장 자동화를 위해 국내 개발 기술의 품질을 확보할 수 있어, 국내 공급ㆍ수요기업 개발 제품에 활용 가능

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 연구개발기간 :  45개월 이내 (1차년 : 9개월 , 2-4차년 : 각 12개월)

ㅇ 정부지원연구개발비 : ‘25년 11억원 이내(총 정부지원연구개발비 55억원 이내)

ㅇ 주관연구개발기관 : 제한없음

* 적합성평가관리법 제2조에 따른 공인기관 참여 필수

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

품목지정 RFP(일반형)

품목번호

2025-국제표준기반-품목-일반-03

산업기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

개발형태

반도체장비

혁신도전형

초격차프로젝트

(해당 or 해당없음)

해당없음

연계유형

특성분류

ESG

R&D 자율성트랙

품목명

전력반도체 동적 신뢰성 평가를 위한 시험장비 개발

(TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)

1. 개념 및 개발내용

□ 개념

ㅇ 최근 산업용, 차량용 어플리케이션에 급격하게 증가하고 있는 전력반도체 소자/모듈의 신뢰성을 확보할 수 있는 시험평가 장비 개발

※ 핵심 목표 : 전력반도체 동적특성 등의 시험평가를 위한 장비 개발

□ 개발내용

ㅇ 전력반도체의 국제표준에 따른 DGS(Dynamic Gate Stress) 영향 평가기술 및 다채널 신뢰성 시험장비 개발

- DGS가 게이트 산화막에 미치는 영향 검증을 위한 평가방법 개발

- DGS 시험에 따른 신뢰성 데이터 분석 S/W 개발

ㅇ 전력반도체의 동적 H3TRB(Dynamic/Static high-humidity, high - temperature reverse bias) 및 HTFB(High-temperature forward bias)* 영향 평가기술 및 다채널 신뢰성 시험장비 개발

- H3TRB 환경에서 전력반도체 소자/모듈의 부식/열화 등 수명에 미치는 영향 검증을 위한 평가방법 개발

- HTFB 환경에서 전력반도체 바디 다이오드의 온도/시간에 따른 전압 강하가 신뢰성에 미치는 영향 검증을 위한 평가방법 개발

- 동적 H3TRB 시험 및 HTFB 시험에 따른 신뢰성 데이터 분석 S/W 개발

ㅇ 열화에 의한 역방향 바이어스 동적 내구성(Dynamic reverse bias) 검증을 위한 장비 개발

ㅇ 신뢰성 평가 결과 보증을 위한 동적 스트레스 모니터링 방법 개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수

- 관련 국제표준, 게이트전압 최대 변화율(dVGS/dt), 드레인전압 최대 변화율(dVDS/dt), 최대 드레인전압, 최대측정채널 등

2. 지원 필요성

□ 지원필요성

ㅇ (정책적 측면) 경제안보 및 국가 경쟁력 향상을 위한 초격차 프로젝트 로드맵(‘24.5) 등 전력반도체 산업 수요연계 및 R&D 강화 지원 정책과 연관

ㅇ (기술적 측면) 전력반도체 생산 기업의 생산성 확대와 이를 적용한 시스템 산업 분야의 신뢰성 확보를 위한 기술 개발 필요

ㅇ (시장적 측면) 전력반도체 시장은 지속적 성장이 예측되며 시험장비 기술 개발을 통하여 시장 선점 및 기술 자립 필요

ㅇ (사회적 측면) 국내 기업의 경쟁력 제고 및 안정적 시험장비 공급으로 전력반도체 기업-장비 개발 기업 간 생태계 구축

3. 활용분야

□ 활용분야

ㅇ 친환경차, 신재생에너지, 로봇, 가전기기, 산업용 기기 등 전력변환장치가 적용되는 산업 전반에 활용 가능

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 연구개발기간 :  45개월 이내 (1차년 : 9개월 , 2-4차년 : 각 12개월)

ㅇ 정부지원연구개발비 : ‘25년 10억원 이내(총 정부지원연구개발비 50억원 이내)

ㅇ 주관연구개발기관 : 제한없음

* 적합성평가관리법 제2조에 따른 공인기관 참여 필수

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

품목지정 RFP(일반형)

품목번호

2025-국제표준기반-품목-일반-04

산업기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

개발형태

계측기기

혁신도전형

초격차프로젝트

(해당 or 해당없음)

해당없음

연계유형

특성분류

ESG

R&D 자율성트랙

품목명

차세대 모빌리티 네트워크 적합성 시험장비 개발

(TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)

1. 개념 및 개발내용

□ 개념

ㅇ 국제표준기반 차세대 모빌리티용 네트워크 적합성 측정 및 유효성 검증을 위한 시험장비 개발

※ 핵심목표 : 차세대 모빌리티용 네트워크 적합성 시험장비 개발

□ 개발내용

ㅇ 자동보정 기능이 내장된 차세대 모빌리티 측정 시험장비 개발

ㅇ 차세대 모빌리티를 위한 멀티포트 지원 고성능 네트워크 분석 솔루션 개발

ㅇ 국제표준기반 모빌리티용 프로토콜 유효성 검증 시스템 기술개발

연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수

- 관련 국제표준, 포트별 전송속도(bps), Sweep time(회/초당), 패킷 손실율(dB), 자동보정기능 등

2. 지원 필요성

□ 지원필요성

ㅇ (정책적 측면) 산업통상자원부 산업·에너지 연구개발 4대 혁신방안 추진 및 미래차 초격차 기술개발 지원에 따른 글로벌 경쟁력 제고 및 기술적 우위 확보

ㅇ (기술적 측면) 차세대 모빌리티 시험평가 장비의 국내 기술 자립화를 통한 장비의 수입 의존도 저감

ㅇ (시장적 측면) 글로벌 자동차 고속 광대역폭 네트워크 시장은 지속적 성장이 예상되며 국내 자체 장비 개발을 통해 국내 및 해외 시장 진입 전망

ㅇ (사회적 측면) 차세대 모빌리티 고속 네트워크 평가 장비의 국내 생산에 따른 비용절감 및 기술집약적 국내 환경 기반 마련

3. 활용분야

□ 활용분야

ㅇ 차량용 고속 광대역폭 네트워크 평가 및 검증하고자 하는 모빌리티 산업계에서 활용 가능

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 연구개발기간 :  45개월 이내 (1차년 : 9개월 , 2-4차년 : 각 12개월)

ㅇ 정부지원연구개발비 : ‘25년 7억원 이내(총 정부지원연구개발비 35억원 이내)

ㅇ 주관연구개발기관 : 제한없음

* 적합성평가관리법 제2조에 따른 공인기관 참여 필수

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수